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1. Obnova i održavanje postojeće informatičke opreme, nabava non brand name računala s monitorima, prenosnih računala i štampača.
Predviđena financijska sredstva: 600.000,00 kn
2. Nabava i održavanje novih brand name računala s monitorima, prenosnih računala, štampača, scanera i LCD (odnosno DLP) projektora.
Predviđena financijska sredstva: 600.000,00 kn
DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE ZA

NABAVKU I SERVISIRANJE UREDSKE INFORMATIČKE OPREME

1.          KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Postupak izbora ponuđača provoditi će se prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 117/01) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 92/05) – u daljnjem ZOJN.
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je "ekonomski najpovoljnija ponuda"  i temelji se na  najnižoj cijeni i na dodatnim kriterijima odabira.

1.1
Cijena: nosi do 70% bodova,

1.2
Dodatni kriteriji odabira: nose do 30% bodova.

Dodatni kriteriji odabira i njihovo učešće u bodovanju su: 


- servis: do 5% 


- rok isporuke: do 5%


- garancija ponuđača za kvarove: do 5%


- bankovna garancija ponuđača za uspješno izvršenje posla: do 5%,


- tradicija poslovanja ponuđača; do 5%


- kreditiranje od strane ponuđača: do 5%.

2.        SPOSOBNOST PONUĐAČA

Uključuje principe iz članaka 36 i 37 ZOJN za što se traže slijedeći dokazi:

2.1
Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra.

2.2
Jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica ovjerena kod Javnog bilježnika (čl. 43)

2.3
Brojčani i kvalifikacijski pregled stručnjaka za izvršenje posla.

2.4
Izjavu ponuđača o načinu izvršenja garancije i servisiranje prodane opreme (vlastiti ili tuđi servis s brojem stručnjaka).

2.5
BON-1 i BON-2, odnosno podaci poslovne banke o ponuđaču – ne stariji od 30 dana.

2.6 
Referentna lista ponuđača.

2.7
Izvod iz kaznene evidencije za odgovorne osobe ponuđača.

2.8
Uvjerenje da su izvršili sve obaveze plaćanja poreza i doprinosa za  mirovinsko, i zdravstveno osiguranje.

2.9
Izjava ponuđača da će robu i uslugu isporučiti sam, ili popis podizvođača.

2.10
Izjava ponuđača da će ishoditi bankovnu garanciju u iznosu 50.000 kn za uspješno izvršenje posla. Ako se ne priloži taj se neće kriterij bodovati.

3.        VREDNOVANJE KRITERIJA

3.1
Vrednovanje ponuđene cijene

Vrednovanje ponuđenih cijena robe obavit će se prema dolje navedenim robama i uslugama koja su temelj za vrednovanje. Cijene pojedinih roba i usluga daju se u ponudama bez PDV-a. Ponuđač je dužan zbrojiti navedene cijene i garantira za točnost zbroja. Ukolika zbroj nije točan ponuda se smatra nevažeća. Kriterij ponuđenih cijena izrazit će se u postotnim bodovima zbroja cijena dolje navedenih pojedinačnih roba. 

3.1.1
Roba koja je temelj za vrednovanje

Definirat će se minimalne značajke roba koje će se vrednovati. Ponuđač mora dati cijenu za robu navedenih minimalnih značajki, ili koja ima i neke bolje značajke od minimalnih. Ako se uvrsti roba sa slabijim značajkama cijela ponuda neće biti važeća. Za robe koje se prodaju kao gotovi proizvodi treba priložiti prospekte sa signiranim traženim značajkama. Za robe koje služe sklapanju radnih jedinica, ili za radne jedinice sklopljene od dijelova (dolje definiranih značajki i proizvođača)  Natjecatelj garantira deklarirane značajke.
Grupa 1. Obnova i održavanje postojeće informatičke opreme, nabava non brand name računala s monitorima, prenosnih računala i štampača.
	
	Oprema i održavanje
	Cijena (kn)

	1. 1
	Obnova i održavanje postojećih  računala
	

	a.
	Zamjena hladnjaka Pentium IV procesora na 3 GHz  Soc. 478
	

	b.
	Zamjena hladnjaka Pentium Core 2 Duo procesora  na 2,66 GHz  Socket 775
	

	c.
	Zamjena napajanje računala s Pentimum IV  CPU sa napajanjem:   350W ATX  
	

	d.
	Zamjena napajanje računala s Pentimum Dual Core CPU sa  napajanjem:  500W ATX
	

	e.
	Zamjena napajanje računala s Pentimum Core 2 Duo CPU sa napajanjem:  650W ATX
	

	f.
	Zamjena matične ploče (bez memorije) računala s Pentimum IV procesorom  na 3 GHz 
	

	g.
	Zamjena matične ploče (bez memorije) računala s Pentimum Dual Core procesorom  na 3 GHz 
	

	h.
	Zamjena matične ploče (bez memorije) računala s Pentimum Core 2 Duo   procesorom na 2,13 GHz
	

	i.
	Zamjena procesora Pentimum IV na 3 GHz na ispravnoj matičnoj ploči
	

	k.
	Zamjena procesora Pentimum Dual Core 3 GHz  na ispravnoj matičnoj ploči
	

	l.
	Zamjena 128 Mb PC 133 memorije na računalu s Pentium III procesorom na 733 MHz
	

	m.
	Zamjena 256Mb memorije DDR 400 na računalu s Pentium IV procesorom na 2.4 GHz
	

	n.
	Zamjena 512Mb memorije  DDRII 800 na računalu s Pentium Dual Core  procesorom
	

	o.
	Zamjena monitora novim 17'' monitorom (CRT) s mogućnošću 1024x768  na 85Hz
	

	p.
	Zamjena monitora novim 17'' monitorom (CRT) s mogućnošću 1600x1200 na 65Hz
	

	r.
	Ugradnja nove mrežne  kartice (10/100/1000)
	

	1.2
	Obnova i održavanje postojećih printera (Za sve dole navedene operacije navesti bar dva primjera s imenom proizvođača i tipom laserskog printera)
	

	a.
	Zamjena uvlakača papira laserskog crno bijelog štampača
	

	b.
	Zamjena lasera crno bijelog lasersko štampača
	

	c.
	Redovno čišćenje laserskog crno bijelog štampača
	

	1.3
	Obnova i održavanje postojećih prenosnih računala (Za sve dole navedene operacije navesti bar dva primjera s imenima proizvođača i tipom prenosnog računala)
	

	a.
	Zamjena hard diska (40 Gb), instalacija i prijenos starih podataka i postavki
	

	b.
	Zamjena hard diska (80 Gb) , instalacija i prijenos starih podataka i postavki
	

	c.
	Zamjena matične ploče s Yonah Celeron M 440 1.8GHz, 533MHz 1ML2 cache procesorom
	

	d.
	Zamjena matične ploče s Intel Merom Core2Duo T5600 1,83GHz, 667MHz procesorom
	

	e.
	Zamjena memorijskog modula od 256 MB DDR
	

	f.
	Zamjena memorijskog modula od 512 MB DDR
	

	1.4
	No brand name računala
	

	a.
	Kučište: Midi Tower PS 300W; Matična ploča: soc 775, Intel 256MB, FSB 1066, 4xDDR2/800 MHz,  PCI-ex16, 1xPCI,  2xS/ATA, 1xATA133, 2 x 3.5", 1x5.25", Gigabit LAN, 8 kanalni zvuk, Front panel: MIC IN, IEEE1394, Back panel: 4xUSB 2.0, PS2, VGA: ATI Radeon RX1600PRO, PCI-Ex16, 256MB DDR3 128-bit, Dual VGA, HDMI, HDCP, engine clock 500MHz, memory clock 800MHz, RAMDAC 400MHz, max resolution 2048x1536, CPU: Intel Pentium 4 3.4 GHz, 2MB cache, 800MHz, LGA775; Memorija: 1 GB DDR2 DUAL CHANNEL; FDD 1,44 MB 3,5; HDD: 160 GB, SERIAL ATA II, 8MB cache, 7200rpm garancija 3 godine; DVD: DVD-ROM 16x48x; Tipkovnica: kao Logitech  PS/2; Miš: kao Logitech optički; OS: Microsoft Windows XP Pro
	

	b.
	Kučište: Midi Tower; Napajanje: 500 W, ATX,temp. Regulacija,dodatni veliki ventilator,Low Noice, 3.3V >12A, anti EMI/RFI filter; Matična ploča: LGA775, nForce 680i SLI(C55XE), FSB 1333, 4xDDR2 800 Dual Channel, 2xPCI-Ex16 SLI X16+X16, PCI-E x16@ x8, 2xPCI 2.2, U/ATA 133x1, S/ATAIIx6+S/ATAIIx2 eksterni, RAID 0,1, 0+1,5, 10xUSB 2.0, 2xGigabit PHY LAN, SupremeFX Audio Card, S/PDIF-out, ATX; , VGA: ATI Radeon RX1600PRO, PCI-Ex16, 256MB DDR3 128-bit, Dual VGA, HDMI, HDCP, engine clock 500MHz, memory clock 800MHz, RAMDAC 400MHz, max resolution 2048x1536,  CPU: E6700 2.66 GHz 4 MB BOX, P4-640; Memorija: 1GB DDR2 DUAL CHANNEL; FDD 1,44 MB 3,5; HDD: 250 GB, SERIAL ATA II, 16MB cache, 7200rpm garancija 3 godine; DVD: DVD-ROM 16x48x; Tipkovnica: kao Logitech  PS/2; Miš: kao Logitech optički; OS: Microsoft Windows XP Pro
	

	c.
	Kučište: Midi Tower 7 slots, Front panel 4xUSB; 1xIEEE 1394; 1x audio, 6x5.25'', 6x3.5'' (hide); Matična ploča: Dual Intel® 5000/5100, Quad Intel® 5300 Xeon LGA771, FSB 667/1066/1333MHz EM64T 2 x 2M or 4M L2 cache,  Intel® 5000V chipset, 6x DDR2 ECC Dual Channel 533/667 FBD DIMMs(16GB (B3 Stepping), 24GB (G1 Stepping)) , ATI® ES1000 /32MB, 1 x PCI-E X16 (x 8 link), 1 x PCI-E X8 (x 4 link), 3x64-bit/133GHz PCI-X, 1x32bit/33MHz PCI, 1xSO-DIMM for ASMB3-SOL, 2xS/ATA2, 1xATA133, 4xSAS hot-swap, controler SAS 3442X-R HBA, one x4 internal port, (RAID 0,1,1E,10E), 2xGigabit LAN, 1xFDD, 1x5.25", 650W redundant power supply 4 Hot Swap SCSI HDD, PCI-Ex8, 2xPCI-X, 2xPCI,  2xGigabit LAN, 1xFDD, 3x5.25", CPU: 2 kom. INTEL XEON 3.2GHz 800MHz 2MB cache; Memorija: 2GB DDR2  DUAL CHANNEL, ECC REG; FDD 1,44 MB 3,5; HDD: 4 kom. HDD 146GB 15K U320 UNI HOT PLUG ALL, DVD: DVD +/- RW, Dual layer ,  Tipkovnica: PS/2; Miš: Optički; OS: Microsoft Windows XP Pro
	

	1.5
	No brand name presnosna računala
	

	a.
	Yonah Celeron M 440 1.8GHz, 533MHz 1ML2 cache, 1024MB DDRII533, 15" XGA  100GB HDD(5400rpm), ATI XPRESS 200, 8xDVD RW Super Multi Dual layer, WLAN b/g, Li-ion 6 cell battery, fax modem, 4xUSB 2.0, 3.20 kg, jamstvo 36 mjeseci, Win XP Pro
	

	b.
	Dual Core Yonah LV2400 1.66GHz, FSB 667, 2MB cache, Intel 945GM, 1024 MB DDRII533, 11.1" WXGA color shine (1366x768), 120GB HDD, VGA Intel 64MB (max. 256MB), Super Multi 8xDVD+/-RW, Li-ion 6 cell baterija, fax modem, LAN, 3xUSB 2.0, Firewire, 4-in-1 čitač kartica, WLAN 802.11 a/b/g, Bluetooth, Build-in TPM (Trusted Platform Module), 270.4x191,2x 22.5-37 mm, 1.37 kg,  jamstvo 36 mjesecI, USB optički  miš, torba, Win XP Pro
	

	c.
	Core 2 Duo T5600 1.83GHz, FSB 667, 2MB L2 cache, Intel 945PM, 1GB DDR2 667, do 2GB, 17.1" WSXGA+ Color shine, 120GB HDD, ATI Mobility Radeon X1700 256MB, 8xDVD +/- RW Dual Super multi DL, Li-ion 8 cell baterija, fax modem, Giga LAN, 3xUSB 2.0, Firewire, IRDA, 4-in-1 čitač kartica, WLAN 802.11 a/b/g, Bluetooth, subwoofer, analog & digital TV tuner, daljinski, Trust Platform Module(TPM), Mobile Theater, 395x287x32 mm, 3.3 kg, jamstvo 36 mjesecI,  miš, torba, Win XP  Pro
	

	1.6
	Štampači laserski
	

	a.
	Monokromatski laserski štampač
Brzina 28 ppm 

Duplex unit 

Rezolucija: 1.200 x 1.200 dpi 

Memorija:  32 MB proširivo do 544 MB 

Emulacija:  PCL 6, PostScript 3 
 WLAN 802.11b/g, 10/100 BaseTX, USB 2.0 Hi-Speed und parallel port 

 Wired and Wireless network ready 

Ladica:  250 papira A4
Toner za 7.000 stranica pri 5% pokrivenosti
	

	b.
	Kolor  laserski štampač
Brzina 32ppm crno bijelog ispisa
Brzina 8ppm kolor ispisa
Rezolucija: 2400dpi, 

Processor 300MHz 

Mrežni priključak
 Emulacija: PCL5c, PCL6, BR Script 3 and Epson FX-850
Memorija: 576MB
 Funkcija: Reprint , Printer driver: PC and Mac
 Opcije dodatne ladice: 1 ladice i duplex jedinica
 Dodatni utor:  za Compact flash karticu.
	

	c.
	Monokromatski laserski štampač
Brzina 34ppm
Rezolucija 1200 x 1200dpi

Memorija 64MB proširivo do 576MB

Ladice 1800 listova
CPU:300MHz processor

Prinetr driver:  Windows, Mac, Linux and DOS compatible
Toner: 17.000 stranica pri 5% pokrivenosti
	

	1.7
	40 sati rada servisera, gdje usluga uključuje obavezu servisera da dođe preuzeti robu za servisiranje, servisira je, vrati je te instalira na radno mjesto u funkcionalnom stanju
	

	
	Zbroj (kn)
	


Grupa 2. Nabava i održavanje novih brand name računala s monitorima, prenosnih računala, štampača, scanera i LCD (odnosno DLP) projektora.
	
	Oprema
	Cijena (kn)

	2.1
	Brand name računalo: Intel Pentium D 925 Processor (3.0-GHz, 2x2MB L2 cache, 800-MHz FSB), Intel Q965 Express chipset, Intel Graphics Media Accelerator 3000,Windows Vista Ready; 1GB PC2-5300 (DDR2-667), max 4GB; 80 GB SATA 3.0 Gb/s; 48X/32X SATA Combo Drive; Ethernet 10/100/1000, Alert Standard format 2.0 podržan; Priključci:  8xUSB 2.0 (slobodnih, 2 sprijeda, 6 straga), 1 serijski (2. moguc kao opcija), 1 paralelni, 2x PS2, 1 RJ- 45, 1 VGA, audio in/out; Integrirani sigurnosni čip na maticnoj ploci (sukladan TCG 1.2 standardu), Optički miš; Tastatura; Small form factor; MS Windows XP Professional, min. 3 godine garancija.
	

	2.2
	Brand name računalo Intel Pentium D 945 Processor (3.4-GHz, 2x2MB L2 cache, 800-MHz FSB), Intel Q965 Express chipset; Intel Graphics Media Accelerator 3000,  VGA, Windows Vista Ready1GB DDR2 Synch Dram PC2-5300 (667-MHz) Non ECC, proširivo do 4GB; 160 GB SATA 3.0 Gb/s (7200 rpm); 16xDVD+/-RW (DL) SATA s tehnologijom Lightscribe; Ethernet 10/100/1000, Alert Standard format 2.0 podržan; Integrirani sigurnosni čip na maticnoj ploci (sukladan TCG 1.2 standardu), Priključci:  8xUSB 2.0 (slobodnih, 2 sprijeda, 6 straga), 4x audio, 1 serijski (2. moguc kao opcija), 1 paralelni, 2x PS2; Optički miš; Tastatura; Convertible minitower, kućište prema ROHS standardu, napajanje 365 W; MS Windows XP Professional, min. 3 godine garancija.
	

	2.3
	Brand name računalo: Intel Core 2 Duo E6300 Processor (1.86-GHz, 2 MB L2 cache, 1066-MHz FSB); Intel Q965 Express chipset; 1GB DDR2 Synch Dram PC2-5300 (667-MHz) Non ECC, proširivo do 4GB; 1 PCI Express x16 slot pune visine, 1 PCI Express 1x slot pune visine, 2 PCI slota pune visine, mogućnost dodavanja još 2 PCI slota pune visine; ladice: 2x3.5" interne + 3x 5.25" + 1x3.5'' externe, 4x SATA 3 Gb/s  konektora, RAID 1, 160 GB SATA 3.0 Gb/s (7200 rpm), 16xDVD+/-RW (DL) SATA s tehnologijom Lightscribe, 8xUSB 2.0 (slobodnih, 2 sprijeda, 6 straga), 4x audio, 1 serijski (2. moguc kao opcija), 1 paralelni, 2x PS2, Intel Graphics Media Accelerator 3000, Windows Vista Ready, Ethernet 10/100/1000, Alert Standard format 2.0 podržan, optički miš, tastatura, Convertible minitower, kućište prema ROHS standardu, napajanje 365 W, Integrirani sigurnosni čip na maticnoj ploci (sukladan TCG 1.2 standardu), MS Windows XP Professional, min. 3 godine garancija. 
	

	2.4
	Radna stanica: 2XDual Core Intel Xeon Processor 5160/ 3.00 GHz,1333 MHz FSB; Motherboard Intel 5000X, 1333 MHz front side bus, 2GB DDR2-667 ECC, proširivo do 16 GB max, 1 x PCI Express x16 graphics, 1 x PCI Express (x16 mechanically, x4 electrically), 2 x PCI Express (x8 mechanically, x4 electrically), 2 x PCI pune visine; ladice: 2 x 3.5" interne ; 2x 5.25" externe, donja ladica se može pretvoriti u internu ladicu za treći HDD; 1x 3.5“ externi; 4 serial-ATA konektora, 2 EIDE konektora (optičke jedinice), RAID 0 i 1 (svi integrirani na plocu), 2 x 250 GB SATA, 3Gb/s 7500 rpm, FDD, DVD+/-RW DL Light Scribe, 1 x Parallel 25-pin , 8 x USB 2.0, 1 x Serial 9-pin DIN , 1 x Keyboard (PS/2), 1 x Pointing Device (PS/2 mouse), IEEE 1394, Audio in, Audio out, NVIDIA Quadro FX1500 256MB PCIe Card, Broadcom 5752 NetXtreme Gigabit, Minitower,  MS Windows XP Professional, min. 3 godine garancija
	

	2.5
	Server Dual-Core Intel Xeon 5060 Processor (3.2 GHz, 95 Watts, 1066 FSB), (up to 2 supported), 4MB (2 x 2MB) Level 2 cache, Intel 5000Z Chipset, RAID controller RAID 0/1/1+0/5, 1 GB (2 x 512 MB) Standard,128MB BBWC, 1 GB PC2-5300 (DDR2-667), expandable to 16 GB; 2 x 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive; CD ROM; Video kartica; Mrežni adapter Gigabit Ethernet; 2 fans standard, 4 fans total supported, Min. Six expansion slots (three PCI Express, three PCI-X); Priključci - opcionalni paralelni port, - 1 serijski - 6 USB 2.0; Tastatura; Vertikano kućište; Linux Debian, min. 3 godine garancija. 
	

	2.6
	Server: 2 x Quad-Core Intel Xeon E5310 Processor (1.6 GHz, 80 Watts, 1066 FSB); 8MB (2 x 4MB) Level 2 cache, Intel 5000Z Chipset; 2 GB PC2-5300 (DDR2-667), expandable to 16 GB; 2 x  HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive; RAID controller RAID 0/1/1+0/5,128MB BBWC,  CD  ROM; Video kartica; Mrežni adapter Gigabit Ethernet; 2 fans standard, 4 fans total supported, Min. Six expansion slots (three PCI Express, three PCI-X); Priključci - opcionalni paralelni port, - 1 serijski - 6 USB 2.0; Tastatura; Vertikano kućište; Linux Debian, min. 3 godine garancija. 
	

	2.7
	Server: Dual-Core Intel Xeon 5150 Processors (2.66 GHz, 65 Watt, 1333 FSB) (up to 2 supported), 4MB (1 x 4MB) Level 2 cache; Intel E7520 chipset; 2 GB (2 x 1 GB) PC2-5300 (DDR2-667) with Advanced ECC, mirrored and online spare memory capabilities, expandable to 32 GB; 2 x  HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive; RAID controller RAID 0/1/1+0/5, 256MB BBWC, DVD ROM; Video kartica; Mrežni adapter, 2*Gigabit Ethernet; Min. Four available PCI-Express slots, optional mixed PCI-X / PCI-Express configurations available, Redundantno napajanje i redundantni fanovi; Priključci - 1 serijski - 5 USB 2.0; Tastatura; Kućište rack-mount 2U; Linux Debian, min. 3 godine garancija. 
	

	2.8
	CRT 17" monitor: Horizontal Dot Pitch 0.24 mm, Horizontal Frequency 30 to 70 kHz, Maximum Resolution 1280 x 1024 @ 60 , min. 3 godine garancija. 
	

	2.9
	LCD monitor: 15", 0,297 mm, 250 cd/m2, 450:1, 130°/100°, <16 ms, 1024x768, 16 milijuna boja, standardni 5-pinski D-Sub, TCO '03,  vertikalni nagib -5° do 30°, odvojivo postolje, min. 3 godine garancija. 
	

	2.10
	LCD monitor: 17", 0,264 mm, 300 cd/m2, 500:1, 150°/135°, <13 ms, 1280x1024, 16 milijuna boja, standardni 15-pinski D-Sub; DVI-D, TCO '03,  vertikalni nagib -5° do 30°, zakretanje 170°, 90° pivot, podešavanje po visini 13 cm, odvojivo postolje, 2-portni USB 2.0 hub, min. 3 godine garancija. 
	

	2.11
	LCD monitor: 19”, 0,294 mm, 300 cd/m2, 500:1, 140°/135°, 8 ms, 1280x1024, 16 milijuna, standardni 15-pinski D-Sub; DVI-D, TCO '03,  vertikalni nagib -5° do 30°, zakretanje 170°, 90° pivot, podešavanje po visini 13 cm, odvojivo postolje, 2-portni USB 2.0 hub, min. 3 godine garancija. 
	

	2.12
	LCD monitor: 24-inch TFT; 6 ms response time,Viewing Angle Up to 170 degrees horizontal/170 degrees vertical; Brightness 500 nits (cd/m2); Contrast Ratio 1000:1; Native Resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz, min. 3 godine garancija.
	

	2.13
	Notebook: Intel Core 2 Duo Processor T7200 (2.0-GHz, 667-MHz FSB, 4-MB L2 cache); Mobile Intel 945GM Express Chipset; Intel Graphics Media Accelerator 950 with up to 224MB shared system memory; 14.1-inch WXGA (1280 x 800 resolution and 16 M colors); 1024 MB (667 MHz) DDR2 SDRAM (1 DIMM), up to 4 GB; Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 NIC); 56K modem; Integrirani Intel WLAN 802.11a/b/g i Bluetooth, 80 GB 5400 RPM SATA; DVD+/-RW DL SuperMulti - Multibay II, 1 x PC Card Tip I/II + SD Media Slot, 3 x USB 2.0, audio priključci, Fast Infrared Port, S-Video TV-Out, docking priključak, priključak za dodatnu bateriju Li-ion baterija, 4:30 h autonomije, mogucnost rada do 13 h s dodatnom opcionalnom baterijom, AC Adapter, Integrirani Biometric Fingerprint Sensor, sigurnosni čip po TCG standardu 1.2,  Težina do 2.3 kg,  MS Windows XP Professional, min. 3 godina garancije.
	

	2.14
	Notebook: Intel Core 2 Duo Processor T5600 (1.83-GHz, 667-MHz FSB, 2-MB L2 cache); Mobile Intel 945PM Express Chipset, ATI Radeon X1600 graphics controller sa 256 MB; 15.4-inch WXGA display sa rezolucijom do 1280 x 800 i 16M colors; 1024 MB (667 MHz) DDR2 SDRAM (1 DIMM); Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 NIC); 56K modem; Integrirani Intel WLAN 802.11b/g i Bluetooth; HDD 80 GB 5400 RPM; DVD+/-RW (DVD RW Dual Format); 1x Serial, IEEE 1394a, 3 x USB 2.0, VGA, audio priključci, S-Video TV-Out, docking priključak, priključak za dodatnu bateriju, Battery Life min. 4 hours, mogucnost rada do 9.5 h s dodatnom opcionalnom baterijom, AC Adapter; Integrirani Biometric Fingerprint Sensor, sigurnosni čip po TCG standardu 1.2,  Težina do 2.7 kg, ,MS Windows XP Professional, min. 1 godina garancija.  
	

	2.15
	Notebook: Intel Core 2 Duo Processor T7200 (2.0-GHz, 667-MHz FSB, 4-MB L2 cache); Mobile Intel 945PM Express Chipset; ATI Radeon X1600 graphics controller sa 256 MB; 15.4-inch WSXGA+ WVA display sa rezolucijom do 1680 x 1050 i 16M colors, 1024 MB (667 MHz) DDR2 SDRAM (1 DIMM); Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 NIC); 56K modem; WiFi 802.11b/g ; Bluetooth; 100 GB 5400 RPM; DVD+/-RW (DVD RW Dual Format); 1x Serial, IEEE 1394a, 3 x USB 2.0, VGA, audio priključci, S-Video TV-Out, docking priključak, priključak za dodatnu bateriju; Battery Life  4 hours, mogucnost rada do 10 h s dodatnom opcionalnom baterijom, AC Adapter; Integrirani Biometric Fingerprint Sensor, sigurnosni čip po TCG standardu 1.2,  Težina do 2.7 kg, ,MS Windows XP Professional, min. 3 godine garancija.
	

	2.16
	Laserski printer A4 crno bijeli: min rezolucija 1200 dpi; min: 18 ppm; USB; ulazna ladica 150 listova; min 8 000 stanica mjesečno, min. 1 godina garancija. 
	

	2.17
	Laserski printer A4 crno bijeli: min. 33 str/min, ispis prve stranice za manje od 9,5 sec, min. 48MB proširivo do 320MB, procesor 400 MHz, rezolucija 1200x1200 dpi, mjesečni ciklus min 100000 stranica, ladice za papir : 500+100, USB 2.0, min. 1 godina garancija. 
	

	2.18
	Laserski printer A4 crno bijeli: Min. rezolucija: 1200x1200 dpi; bBroj papira u minuti: Min 43 ppm; Memorija: Min 64 MB (proširivo do 512 MB); Port: LPT; mreža preko print servera; ulazna ladica: 600 listova, opcija: 2000 listova; opcija: duplex jedinica za obostrani ispis; Min. 200 000 stranica mjesečno, min. 1 godina garancija.
	

	2.19
	Laserski printer A4 u boji: Min.rezolucija: 600x600 dpi; Broj papira u minuti: Min. 12/10 crno/boja; duplex,  Memorija: Min.  64MB; Port: USB; Mreža preko print servera; Min. 35 000 stranica mjesečno; ulazna ladica: Min. 250 listova, min. 1 godina garancija. 
	

	2.20
	Laserski printer A4 u boji: in-line tehnologija, min. brzina: crno 30 str/min, boja 25 str/min, ispis prve stranice za manje od 10 sec crno, boja  12 sec, 533MHz, memorija proširiva do 512 MB, rezolucija 600x600dpi, mjesečni ciklus min. 80 000 stranica, ladice za papir: 100+500, duplex, USB 2.0, interni print server, min. 1 godina garancija. 
	

	2.21
	Laserski printer A3 u boji: Broj papira u minuti: crno/boja 28ppm A4, 14ppm A3; Memorija: Min.  160MB max 544MB; Port: LPT/USB; mreža preko print servera; ulazna ladica: Min. 600 listova, opcija:2x 500 listova; opcija: duplex jedinica za obostrani ispis; Min. 120 000 mjesečni ispis; min. 1 godina garancija. 
	

	2.22
	Štampač u boji do formata A1: Mrežni print server; širina ispisa: 60 cm; dužina ispisa: 4500 cm; Min. rezolucija: 2400 dpi x 1200 dpi; Memorija: Min. 96Mb; HDD: Min. 6GB; RIP software: Postscript software RIP; Portovi: USB/LPT, min. 1 godina garancija. 
	

	2.23
	Štampač u boji do formata A0: Mrežni print server; dužina ispisa: 4570 cm; širina ispisa: 96 cm; Min. rezolucija: 2400x1200dpi; Memorija: Min. 96Mb; HDD: Min. 6GB; RIP software: Postscript software RIP; Portovi: USB/LPT, min. 1 godina garancija. 
	

	2.24
	Skener A4 flatbed; A4, USB; min. rezolucija : 2400x4800 dpi, 48 bit, integriran TMA adapter za 2x35mm negative, brzina : 4x6 photo 32sec, OCR 35sec; min. 1 godina garancija. 
	

	2.25
	Skener A4 flatbed; Min.rezolucija: 4800x9600 dpi; Dubina skeniranja:48-bit; Brzina Min. 8 str/min; TMA adapter za 16 slidova,30 negativa,2 srednja i 1 veliki film format; brzina : 4x6 photo 30sec, OCR; Port: USB 2.0, min. 1 godina garancija. 
	

	2.26
	Digitalni Projektor: DLP, rezolucija: 1024x768, max. rezolucija: 1280x1024, boje: 16,7 mil., konektori: video, kompjutorski VGA, DVI digitalni, audio, jacina svjetla: 1500 ANSI lumena, kontrast: 1100:1, dijagonala: 0,8 m - 6,8 m, težina: 1,1 kg, digitalna keystone korekcija, trajnost žarulje 4000, min. 1 godina garancija. 
	

	2.27
	Digitalni Projektor: LCD, rezolucija: 1024x768, max. rezolucija: 1600x1200, boje: 16,7 mil., konektori: 2 kompjuterska (1xHD15 + 1x M1-DA), 3 video (YPbPR component video + S-video + kompozit video), 4x stereo audio, TCP/IP, monitorski izlaz, jacina svjetla: 3500 ANSI lumena, kontrast: 1000:1, dijagonala: 0.76 - 8.9 m (standardna leća), težina: 7.1 kg, Optička vertikalna keystone korekcija (manualna), digitalna keystone korekcija (vertikalna i horizontalna), izmjenjivi objektivi (bajunetski sistem - jednostavna izmjena za svakog korisnika)Jamstvo na žarulju 6 mjeseci ili 500 sati rada, što prije nastupi., min. 1 godina garancija. 
	

	2.28
	Digitalni projektor: LCD, rezolucija: 1400x1050, max. rezolucija: 1600x1200, boje: 16,7 mil., konektori: 3 kompjuterska (1xDVI-D + 1xHD15 + 1x BNC), 3 video (YPbPR and RGB component video + S-video + kompozit video), 3x stereo audio, TCP/IP, monitorski izlaz, jacina svjetla: 3500 ANSI lumena, kontrast: 750:1, dijagonala: 0.76 - 7.6 m, težina: 7.7 kg, Optička vertikalna keystone korekcija, digitalna keystone korekcija (vertikalna i horizontalna), izmjenjivi objektivi (bajunetski sistem - jednostavna izmjena za svakog korisnika), min. 1 godina garancija. 
	

	2.29
	20 sati rada servisera, gdje usluga uključuje obavezu servisera da dođe preuzeti robu za servisiranje, servisira je, vrati je te instalira na radno mjesto u funkcionalnom stanju
	

	
	Zbroj (kn)
	


3.1.2
Bodovanje ponuđenih cijena

Ponude će se rangirati relativno; tj. prema najnižoj cijeni pristiglih prihvatljivih ponuda prema formuli:
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3.2
Vrednovanje dodatnih kriterija odabira


- servis: 5%-vlastiti servis i rok 2dana, 2%-ovlašteni servis i rok 2dana


- rok isporuke robe: 5% u roku od 2dana, 1% u roku od 5 dana,


- garancija ponuđača za kvarove: dvije godine 5%, jedna godina 2%,


- bankovna garancija ponuđača za uspješno izvršenje posla: 5%,

- tradicija poslovanja ponuđača: 0-5% - po kriteriju prisustva na tržištu i uspješnosti dosadašnje suradnje s Građevinskim fakultetom,

- kreditiranje od strane ponuđača: 5% za 3 mjeseca počeka na 50.000kn, . 2% za  1 mjesec počeka na 50.000kn.

Bankovna garancija za uspješno izvršenje posla u visini 50.000 kn aktivirat će se radi: - ugovorenih penala od 100kn na dan za zakašnjenje isporuke robe ili servisiranog uređaja, - kao naknada za neizvršenu garanciju robe u punoj vrijednosti takve nove robe.

4.
IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA 

Najpovoljniji ponuđač, po ovdje usvojenom kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude" (ZOJN), je onaj s najvećim brojem bodova prema kriterijima iz točke 1 i načinu vrednovanja iz točke 3 kako je prikazano u donjoj tablici.

	
	KRITERIJ CIJENE
	DODATNI KRITERIJI ODABIRA
	UKUPNO

	
	
	servis
	rok isp. robe
	garancija
	bank. gar.
	tradicija
	kredit
	

	
	do 70%
	do 5%
	do 5%
	do 5%
	do 5%
	do 5%
	do 5%
	do 100%

	Ponuđač 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ponuđač 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ponuđač ...
	
	
	
	
	
	
	
	


Ugovor o snadbijevanju sklopit će se za pojedinu grupu roba samo s jednom tvrtkom; tj s najpovoljnijim ponuđačem (Čl. 61 ZOJN) na 1 godinu za gore deklarirane robe po ponuđenim cijenama, kao i za rezervne dijelove odnosno srodne gotove prioizvode izvan popisa (shodno tipu uređaja, godini proizvodnje i aktualnim tehnološkim unapređenjima) po tekućim tržišnim cijenama. Ugovorene cijene mogu sadržati valutnu klauzulu.

Popunjeni tablični dio ponude u točki 3.1.1. dostaviti na CD-u.
5.
UVJETI I NAČIN PLAĆANJA
Rok plaćanja je najviše 30 kalendarskih dana od prispjeća i potvrde ispravnosti robe za robe vrijednosti do 50.000kn i 90 dana za robe vrijednosti preko 50.000kn. Prispjeće i ispravnost robe Kupac mora pismeno ovjeriti na izdatnici.

Ako Fakultet ne plati robu i usluge u prije navedeom roku, platiti će Prodavatelju, ako to ovaj pismeno zatraži, po danu prekoračenja roka, na ime ugovorene kazne, 0,5 posto (0,5 %)  od vrijednosti roba i usluga. Iznos ugovorene kazne ne može biti veći od 10% od ukupne cijene roba i usluga s računa.
Ako Prodavatelj ne isporuči robu i usluge u ugovorenom roku, uključivo opravdano produljeni rok, platiti će Fakultetu iz bankovne garancije, po danu prekoračenja roka, penale za kašnjenje u iznosu od 100kn na dan. Iznos ugovorenih penala za robe ne može biti veći od 10% od ukupne cijene robe. Istu svotu Fakultet može bez najave i protesta naplatiti iz Bankovne garancije

6.
KONTAK OSOBA
Kontakt osoba je Vladimir Benić, tel. 01 4827 005 ili 098 41 14 78, e-mail: benic@grad.hr.
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